|  |  |
| --- | --- |
| Round bale 4 ft x 4 ftdiameter (1,2 m x 1,2 m) | In 2 rows = 10nIn 3 rows = 13 or 14 |
| Round bale 4 ft x 5 ft diameter (1,2 m x 1,5 m) | In 2 rows = 10nIn 3 rows = 13 or 14 |
| Round bale 4 ft x 6 ft diameter (1,2 m x 1,8 m) | n/a |
| Round bale 5 ft x 5 ft diameter (1,5 m x 1,5 m) | In 2 rows = 8nIn 3 rows = 10 or 11 |
| Round bale 5 ft x 6 ft diameter (1,5 m x 1,8 m) | n/a |
| Square bale 3 ft x 3 ft x 8 ft long (90 cm x 90 cm x 2,4 m) | n/a |
| Square bale 4 ft x 3 ft x 8 ft long (1,2 m x 90 cm x 2,4 m) | n/a |
| Square bale 4 ft x 4 ft x 8 ft long (1,2 m x 1,2 m x 2,4 m) | n/a |
| Loading arm lifting capacity | 2500 lb (1135 kg) |
| Total weight including load | 42 000 lb (19 000 kg) |